[preset00]
fRating=3.000000
fGammaAdj=1.000000
fDecay=0.993000
fVideoEchoZoom=1.000499
fVideoEchoAlpha=0.000000
nVideoEchoOrientation=0
nWaveMode=6
bAdditiveWaves=0
bWaveDots=0
bWaveThick=1
bModWaveAlphaByVolume=1
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=1
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=0
bDarken=0
bSolarize=0
bInvert=0
fWaveAlpha=1.000416
fWaveScale=0.154084
fWaveSmoothing=0.450000
fWaveParam=1.000000
fModWaveAlphaStart=0.000000
fModWaveAlphaEnd=0.200000
fWarpAnimSpeed=1.000000
fWarpScale=1.000000
fZoomExponent=1.000158
fShader=0.000000
zoom=1.000223
rot=0.000000
cx=0.500000
cy=0.500000
dx=0.000000
dy=0.000000
warp=0.000000
sx=1.000000
sy=1.000000
wave_r=0.500000
wave_g=0.500000
wave_b=0.500000
wave_x=0.993000
wave_y=0.500000
ob_size=0.000000
ob_r=0.000000
ob_g=0.000000
ob_b=0.000000
ob_a=1.000000
ib_size=0.000000
ib_r=0.250000
ib_g=0.250000
ib_b=0.250000
ib_a=1.000000
nMotionVectorsX=12.799995
nMotionVectorsY=9.600006
mv_dx=0.000000
mv_dy=0.000000
mv_l=5.000000
mv_r=1.000000
mv_g=0.000000
mv_b=1.000000
mv_a=0.000000
per_frame_1=// timed sidon sensor
per_frame_2=// le = signal level; desired average value = 2
per_frame_3=le=1.4*bass_att+.1*bass+.5*treb;
per_frame_4=pulse=above(le,th);
per_frame_5=// pulsefreq = running average of interval between last 5 pulses
per_frame_6=pulsefreq=if(equal(pulsefreq,0),2,
per_frame_7=if(pulse,.8*pulsefreq+.2*(time-lastpulse),pulsefreq));
per_frame_8=lastpulse=if(pulse,time,lastpulse);
per_frame_9=// bt = relative time; 0 = prev beat; 1 = expected beat
per_frame_10=bt=(time-lastbeat)/(.5*beatfreq+.5*pulsefreq);
per_frame_11=// hccp = handcicap for th driven by bt
per_frame_12=hccp=(.03/(bt+.2))+.5*if(band(above(bt,.8),below(bt,1.2)),
per_frame_13=(pow(sin((bt-1)*7.854),4)-1),0);
per_frame_14=beat=band(above(le,th+hccp),btblock);
per_frame_15=btblock=1-above(le,th+hccp);
per_frame_16=lastbeat=if(beat,time,lastbeat);
per_frame_17=beatfreq=if(equal(beatfreq,0),2,
per_frame_18=if(beat,.8*beatfreq+.2*(time-lastbeat),beatfreq));
per_frame_19=// th = threshold
per_frame_20=th=if(above(le,th),le+114/(le+10)-7.407,
per_frame_21=th+th*.07/(th-12)+below(th,2.7)*.1*(2.7-th));
per_frame_22=th=if(above(th,6),6,th);
per_frame_23=sp=60/fps;
per_frame_24=thccl=thccl+sp*(th-2.5144);
per_frame_25=leccl=leccl+sp*le;
per_frame_26=wave_r=.5+.5*sin(.027*leccl);
per_frame_27=wave_g=.5+.5*sin(.025*leccl);
per_frame_28=wave_b=.5+.5*sin(.031*leccl);
per_frame_29=q1=.01*thccl;
per_frame_30=monitor=q1;
per_pixel_1=zone=1;//below(abs(rad-.5),.1);
per_pixel_2=dx=zone*x;
per_pixel_3=dy=zone*x*sin(7*sin(.63*q1)*y+7*sin(.21*q1)*x+3*sin(.47*q1)*rad);
