[preset00]
fRating=2.500000
fGammaAdj=2.200000
fDecay=0.980000
fVideoEchoZoom=1.000000
fVideoEchoAlpha=0.500000
nVideoEchoOrientation=3
nWaveMode=3
bAdditiveWaves=1
bWaveDots=0
bWaveThick=1
bModWaveAlphaByVolume=0
bMaximizeWaveColor=1
bTexWrap=0
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=1
bDarken=0
bSolarize=1
bInvert=0
fWaveAlpha=1.000000
fWaveScale=0.610095
fWaveSmoothing=0.900000
fWaveParam=0.000000
fModWaveAlphaStart=1.000000
fModWaveAlphaEnd=1.000000
fWarpAnimSpeed=1.000000
fWarpScale=1.000000
fZoomExponent=1.000000
fShader=0.000000
zoom=1.000000
rot=0.000000
cx=0.000000
cy=0.000000
dx=0.000000
dy=0.000000
warp=0.000000
sx=1.000000
sy=1.000000
wave_r=0.400000
wave_g=0.400000
wave_b=0.400000
wave_x=0.500000
wave_y=0.500000
ob_size=0.000000
ob_r=0.500000
ob_g=0.000000
ob_b=0.000000
ob_a=0.000000
ib_size=0.000000
ib_r=0.000000
ib_g=0.000000
ib_b=0.500000
ib_a=0.000000
nMotionVectorsX=8.319999
nMotionVectorsY=2.400000
mv_dx=0.000000
mv_dy=0.000000
mv_l=2.000000
mv_r=0.000000
mv_g=0.000000
mv_b=1.000000
mv_a=0.000000
per_frame_1=wave_r = rand(100)/100;
per_frame_2=wave_g = rand(100)/100;
per_frame_3=wave_b = rand(100)/100;
per_frame_4=wave_x = wave_x + if(above(wave_y,.75), - 0.1*tan(time), + 0.1*tan(time))-.4+((cos(vol))/2)*myeff;
per_frame_5=wave_y = wave_y + if(below(wave_x,.75), -0.1*tan(time), +0.1*tan(time))-.4+((cos(vol))/2)*myeff;
per_frame_6=cx = cx + 0.410*( 0.60*sin(0.374*time) + 0.40*sin(0.294*time)+vol );
per_frame_7=cy = cy + 0.410*( 0.60*sin(0.393*time) + 0.40*sin(0.223*time)+vol );
per_frame_8=zoom = zoom + 0.020*( 0.60*sin(0.339*time) + 0.40*sin(0.276*time)*vol );
per_frame_9=rot = rot + 0.005*( 0.60*sin(0.281*time) + 0.40*sin(0.839*time)*vol );
per_frame_10=vol = (bass_att+bass+mid+mid_att+treb+treb_att);
per_frame_11=myeff=(wave_x + if(above(wave_y,0.75), + 0.1*tan(time), + 0.1*tan(time))+.4+((cos(vol))/2) & wave_y + 0.40*sin(8*mid)+.25+(vol/10));
per_frame_12=dx = dx + 0.085*pow(rad,y*2)*sin(time)/vol;
per_frame_13=dy = dy + 0.085*pow(rad,y*2)*cos(time)/vol;
per_frame_14=sx = sx + 0.0555*pow(rad,x*2)*sin(time)/vol;
per_frame_15=sy = sy + 0.0777*pow(rad,y*2)*sin(time);
per_frame_16=monitor = vol;
per_frame_17=
