[preset00]
fRating=3.000000
fGammaAdj=3.679999
fDecay=0.900000
fVideoEchoZoom=1.000747
fVideoEchoAlpha=0.500000
nVideoEchoOrientation=1
nWaveMode=1
bAdditiveWaves=0
bWaveDots=0
bWaveThick=0
bModWaveAlphaByVolume=0
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=0
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=0
bDarken=0
bSolarize=0
bInvert=0
fWaveAlpha=0.999974
fWaveScale=0.523991
fWaveSmoothing=0.900000
fWaveParam=-0.286894
fModWaveAlphaStart=0.750000
fModWaveAlphaEnd=0.950000
fWarpAnimSpeed=1.000000
fWarpScale=1.350000
fZoomExponent=1.000000
fShader=0.000000
zoom=0.999900
rot=0.000000
cx=0.500000
cy=0.500000
dx=-0.164000
dy=-0.010000
warp=1.508800
sx=0.999900
sy=0.999900
wave_r=0.877893
wave_g=0.624601
wave_b=0.293840
wave_x=0.745536
wave_y=0.449713
ob_size=0.008955
ob_r=0.063751
ob_g=0.375500
ob_b=0.990729
ob_a=0.181115
ib_size=0.003418
ib_r=0.364507
ib_g=0.927272
ib_b=0.910793
ib_a=0.882286
nMotionVectorsX=1.000000
nMotionVectorsY=1.000000
mv_dx=-0.499811
mv_dy=-0.874263
mv_l=1.663280
mv_r=0.990112
mv_g=0.796980
mv_b=0.499604
mv_a=0.209543
per_frame_1=slowtime = slowtime+beat*time;
per_frame_2=vol_now =  .4 * bass + 0.1 * (bass_att + treb + mid);
per_frame_3=vol_mean =  if(equal(frame%50,0),vol_mean - 0.5 * (vol_mean-vol_now),0.1 * (vol_mean * 9 + vol_now));
per_frame_4=beat = if(above(vol_now,1.15 * vol_mean),1,0);
per_frame_5=q1 =sin(beat * (vol_now-vol_mean));
per_frame_6=wave_b = cos(slowtime)  + abs(cos(slowtime));
per_frame_7=wave_g = abs(sin(slowtime)) ;
per_frame_8=wave_r = (-1 * cos(slowtime))  + abs(-1 * cos(slowtime)) + 0.2 * (cos(sin(slowtime))+(abs(cos(sin(slowtime)))+cos(sin(slowtime))));
per_frame_9=ib_r = if(above(wave_r,1),1,if(above(wave_r,0), abs(wave_r),0));
per_frame_10=ib_g = if(above(wave_g,1),1,if(above(wave_g,0), abs(wave_g),0));
per_frame_11=ib_b = if(above(wave_b,1),1,if(above(wave_b,0), abs(wave_b),0));
per_frame_12=ob_r = 1 - if(above(wave_r,1),1,if(above(wave_r,0), abs(wave_r),0));
per_frame_13=ob_g = 1 - if(above(wave_g,1),1,if(above(wave_g,0), abs(wave_g),0));
per_frame_14=ob_b = 1 - if(above(wave_b,1),1,if(above(wave_b,0), abs(wave_b),0));
per_frame_15=q2 = sin(slowtime);
per_frame_16=rot = if(above(rot,-1),rot-beat*.3*abs(q2),if(below(rot,-1),rot+beat*.3*abs(q2),rot));
per_frame_17=
per_pixel_1=rot = int(acos(q2 * rot));
per_pixel_2=foo = sigmoid(2*abs(x * q2) , y * ang);
per_pixel_3=cx=if(above(foo,.8),sin(-3*cos(rot + q1)),cx);
per_pixel_4=
